**Carport**

**Størrelser bredde i cm:**

240, 270, 300,330, 360,390, 420, 450, 480, 510,540,570,600,630, 660,690, 720, 750

**Størrelse længde i cm.**

240, 270, 300,330, 360,390, 420, 450, 480, 510,540,570,600,630, 660,690, 720, 750, 780

**Skur:**

**Skur bredde i cm:**

210, 240, 270, 300,330, 360,390, 420, 450, 480, 510,540,570,600,630, 660,690, 720

**Skur længde i cm:**

150, 180, 210, 240, 270, 300,330, 360,390, 420, 450, 480, 510,540,570,600,630, 660,690

**OBS**

NB! Der skal beregnes 15 cm tagudhæng på hver side af redskabsrummet\*

\* Hvis du f.eks. har valgt en carport med målene 240x360 cm kan redskabsrummet maksimalt måle **210x330 cm**.

**Fladt tag**

**Tag typer:**

Plasttrapezplader

Plastmo Ecolite blåtonet

**Rejsning:**

**Tagtype**

Betontagsten - Rød

Betontagsten - Teglrød

Betontagsten - Brun

Betontagsten – Sort

Betontagsten – B&C protector: Sort

Betontagsten – B&C protector: Skifer

Betontagsten – B&C protector: Koralrød

Betontagsten – B&C protector DANFLOCK: Sort

Betontagsten – B&C protector DANFLOCK: Skifer

Betontagsten – B&C protector DANFLOCK: Koralrød

Eternittag B6 - Grå

Eternittag B6 - Sort

Eternittag B6 - Mokka (brun)

Eternittag B6 – Rødbrun

Eternittag B6 - Teglrød

Eternittag B7 - Grå

Eternittag B7 - Sort

Eternittag B7 - Mokka (brun)

Eternittag B7 - Rødbrun

Eternittag B7 - Teglrød

Eternittag B7 - Rødflammet

Gammel Dansk – Rød

Gammel Dansk – Mocca

Gammel Dansk – Blådæmpet

Gammel Dansk – Sortglaseret

Gammel Dansk – Engoberet sort

Gammel Dansk – Engoberet gul

Nortegl – Engoberet sort

Nortegl – Naturrød

Nortegl – Engoberet gul

Nortegl – Glaseret sort

Nortegl – Engoberet flammet rød

Hollander – Naturrød

Hollander – Engoberet sortbrun

Hollander – engoberet glaseret sort

Hollander – engoberet antracit

Hollander – engoberet brun

Hollander – engoberet glaseret mat sort

KDN VH – Naturrød

KDN VH – Glaserede: sort’

KDN VH – Glaserede: sølvsort

KDN VH – Glaserede: matsort

KDN VH – Glaserede: lys brun

KDN VH – Glaserede: mørk brun

KDN VH – Glaserede: vinrød

KDN VH – Glaserede: mørk rød

Turmalin – Naturrød

Turmalin – Engoberet rød

Turmalin – Engoberet sort

Turmalin – Engoberet lys grå

Turmalin – Ædelengoberet kastanje

Turmalin – mørk grå

Turmalin – sort

Dantegl NOVA – Engoberet naturrød

Dantegl NOVA – Engoberet sort

Dantegl NOVA – Ædelengoberet sort

**Beklædning:**

Tryk imprægneret

**Tilbehør:**

**Sidebeklædning:**

Grå

Grafit

**Tagrende inkl nedløb:**

Plast- Grå

Plas- Grafit

Alu-zink

Zink

